(module CR2032 (layer F.Cu) (tedit 5BE0A151)
  (fp_text reference REF** (at -2 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CR2032 (at 3 -7.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 5 -1) (end 11 7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 16 2.5) (end 19.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 19.5 2.5) (end 19.5 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 19.5 -4.5) (end 16 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.5 -4.5) (end -9.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.5 2) (end -9.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.5 2.5) (end -6 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 2.5) (end -6 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 -4.5) (end -9.5 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 2.5) (end -7 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 -4.5) (end -7 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 16 -9) (end 16 7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 16 7) (end -6 7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 7) (end -6 -9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 -9) (end 16 -9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_text user + (at -9.25 3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -10.5 -1) (size 3 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 20.5 -1) (size 3 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
