# Helios
CL-GD5434-based ISA VGA card.

ISA видео карта на чипе Cirrus Logic GD5434
Поддерживаются конфигурации с двумя/четырьмя чипами памяти (1Mb, 2Mb). 
На данный момент плата не тестировалась.


## Specification
- Быстрая работа с памятью в MS-DOS
- Полностью VGA совместима
- MS Windows Acceleration
- встроенный True Color RAMDAC
- Два возможных варианта конфигурации памяти (1Mb/2Mb) 
- 16-bit ISA двухслойная плата


## Configuration
- R39-R42 - конфигурационные резисторы
    - R39 - DRAM speed (50MHz default),
    - R40 - 7/6 MCLK Extended RAS timing,
    - R41 - DRAM multi CAS/WE,
    - R42 - 3C3/4E68 sleep port,

    По умолчанию устанавливаются резисторы кроме R39 и R41. 
    Более подробно в документации на видеочип.
- 1Mb/2Mb Video RAM
    - 1Mb - U1-U2,
    - 2Mb - U1-U2,U8-U9.
- JP2, JP4-JP7 - конфигурационные перемычки
    - JP2 - zero WS ISA,
    - JP4 - BIOS ROM section select,
    - JP5 - использовать IRQ2,
    - JP6-JP7 - DDC support
        - DDC2B - JP6, JP7 и R27-R30 должны быть запаяны,
        - DDC1 - R26, R28 и R30 должны быть запаяны.

    По умолчанию устанавливается перемычка JP2 и запаивается вариант для DDC2B.

- в качестве источника 14.318MHz может использоваться сигнал BOSC с ISA шины (устанавливается R11) или собственный генератор (устанавливается Y1).


## Changes

- Version 0.7
    - все конденсаторы 0.1u и больше заменены на типоразмер 0805,
    - добавлен альтернативный футпринт (5032) для собственного генератора на 14.318Mhz.
- Version 0.5
    - добавлена возможность использовать собственный генератор на 14.318Mhz (7050),
    - оптимизация расположения элементов,
    - изменена нумерация элементов.
- Version 0.3
    - первая версия. 

## Related projects
- https://github.com/Leshak-pcb/Pine-CL-GD5434 - похожий проект на таком же чипе. На 4-х слойной плате.

