# Selena
Tseng 4000 W32i based ISA VGA card.
Not tested.



## Specification -
- Быстрая работа с памятью в MS-DOS
- Полностью VGA совместима
- MS Windows Acceleration
- True Color RAMDAC
- Два варианта конфигурации памяти 
    - 1 Mb non-interleave mode (наиболее беспроблемная конфигурация) - устанавливаются две микросхемы памяти U4 и U5.
    - 2 Mb interleave mode (наиболее быстрая конфигурация, стабильность может зависить от используемой памяти) - устанавливаются все четыре 
    микросхемы памяти U1, U2, U4 и U5.
- 16-bit ISA двухслойная плата


## Related projects
Данный проект основан на проекте Alexandru Groza EXCELGRAPH ISA VIDEO DISPLAY CONTROLLER -

https://www.alexandrugroza.ro/microelectronics/system-design/isa-video-display-controller/index.html
