Задача -
меняем алгоритм работы putch (и соответственно остальных ф-ий работающих через putch - cputs/cprintf и т.д.) -

вводится еще одна глобальная переменная (с сеттером и геттером) - char - 
как обрабатываются управляющие символы ф-иями вывода в conio - выводятся через wrchar или отрабатываются как управляющие
если она 0 - то отрабатваются как управляющие -
это символы 
0x08 - BS - уменьшаем pc_col на 1 если она еще не равна 0 (если 0 - не меняется)
0x09 - TAB - увеличиваем pc_col до ближайшего кратного 8-ми
0x0A - LF - увеличиваем pc_row на 1 кроме случая когда pc_row = 32 - тогда уже не увеличиваем
0x0D - CR - сбрасываем pc_col до 0
в остальных случаях после вывода символа увеличиваем pc_col на 1 (но не более чем до 80)

если же глобальная переменная 1 - то выводим ВСЕ символы as is через wrchar так же увеличивая pc_col на 1 (но не более чем до 80)

Замечание - если pc_col == 80 или pc_row == 32 - можем просто не выводить символ
(символы выводятся только если координаты X / Y = [0..79]/[0..31])

такой режим только если attr <= 0x00FF, в противном случае - вывод через быстрый вывод без управления координат и цветом

для ускорения предлагается создать raw putch который будет принимать в параметрах только символ и аттрибут.
этой функции уже не надо будет проверять старший байт аттрибутов (а в аттрибуты будет принимать младший байт)
этот raw putch всегда будет выводить через WRCHAR (но будет отрабатывать новый параметр - как отрабатывать управляющие сигналы)

обычный putch вначале будет проверять attr что бы понять выводить через PUTCHAR (5B) или WRCHAR (58 - raw putch).
аналогично cputs - вначале будет проверять attr что бы понять - выводить через PCHARS (5C - _cputs_pchars) или через WRCHAR (58 - raw putch)
так же перед выводом и cputs и putcg будут получать текущие координаты для вывода и сохрнять их (если вывод идет через WRCHAR)

то есть еще один пункт для оптимизации - мы должны только один раз получить кооринаты для вывода и один раз их сохранить 
(если вывод через WRCHAR, если же через PUTCHAR/PCHARS - то за координаты отвечает уже сам ESTEX).

